|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5座巡逻车【半封闭】参数表 | | | | | |
| 电气系统 | 电控及加速系统 | 高效智能控制器 |  | | |
| 电池 | 60V120AH(锂电池） |
| 电机 | 3.5KW交流电机 |
| 充电机 | 高频脉冲电脑控制智能化充电器 |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| 技术参数 | 长\*宽\*高 | 3100mm×1650mm×1950mm |
| 充电输入电压 | 220V | | 制动距离 | ≤5m |
| 整车装备质量 | 730kg | | 额定乘员 | 5人 |
| 整车载荷 | 800kg | | 最大行驶速度 | 30km/h |
| 前、后轮距 | 1500 | | 最大爬坡度 | 10% |
| 轴距 | 2080mm | | 最小转弯半径 | 3900mm |
| 最小离地间隙 | 150mm | | 续驶里程 | 70-80km |
| 车身系统 | 座椅 | 防水防汗皮革座椅，透气性好，乘坐舒适度较高 | | | |
| 车身/顶蓬 | 新型高密度复合材质 | | | |
| 钢架 | 采用国标钢材结构，整体经过酸洗磷化耐腐蚀处理，坚固性极佳 | | | |
| 仪表台 | 组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号） | | | |
| 灯光及信号 | 组合式前大灯，组合式后尾灯，制动灯，前后转向灯，高位刹车灯、电控喇叭 | | | |
| 底盘系统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | | | |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机(自动间隙补偿功能) | | | |
| 底盘 | 采用国标钢材，双主梁结构，具有更大承载力，整体经过酸洗磷化，电泳烤漆工艺处理，增强底盘的耐腐蚀性，平稳性/坚固性极佳 | | | |
| 前桥 | 麦弗逊式独立悬挂 | | | |
| 后桥 | 整体式后桥式悬挂 | | | |
| 制动系统 | 四轮碟刹+刹车助力 | | | |
| 轮胎型号 | 155（铝合金轮毂真空胎） | | | |

